**扬子（全椒）产业园电动自行车膜结构停车棚及消防盘管采购及安装项目招标文件**

中国扬子集团有限公司现采用网上公开招标的方式确定扬子（全椒）产业园电动自行车膜结构停车棚及消防盘管的供货单位，欢迎符合采购公告投标资质的供应商参加投标，现将相关情况说明如下：

一、采项目名称及内容

1.项目名称：中国扬子集团有限公司扬子（全椒）产业园电动自行车膜结构停车棚及消防盘管采购及安装项目。

2.项目业主：中国扬子集团有限公司

3.项目内容：电动车自行车膜结构充电车棚及消防盘管采购及安装，具体尺寸及要求：车棚长度：36米，车棚顶宽：6米（双棚结构），车棚结构：钢结构，车棚膜材料：PVDF（白色），消防盘管1个长30米。

4.项目限价：最高限价82000元（含税、含安装费用）；报价超过最高限价按无效标处理。

5.项目地点：安徽省滁州市全椒十谭产业园，文化大道97号扬子（全椒）产业园内停车场

6.资金来源：自筹

7.项目类别：采购

8.服务期限：中标后，中标单位需在15天内货到并安装完毕，每推迟一天罚款500元，具体以采购人通知为准。

9.成交原则：经评审的最低投标价中标（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）。

10.投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：☑ 要求。

投标保证金金额：5000元

上述投标保证金须在2024年3月18日8时前缴纳完毕；投标保证金须从投标人账户转入招标人如下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间。

开户行：中国扬子集团有限公司

账 号：34001738608050394810

缴纳保证金时须在交易附言中注明：“中国扬子集团有限公司（扬子（全椒）产业园）电动自行车膜结构停车棚及消防盘管采购及安装项目”投标保证金。（项目名称可简写）

二、投标人资质要求

1.投标人必须有电动车膜结构车棚及智能安装经验的企业。

2.投标人具有独立法人或独立法人的分支机构资格，能提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书），并开具增值税发票。本项目不接受联合体投标。

3.参与投标企业之间不得为关联企业。

4.投标人信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

三、项目采购需求及材料要求

**膜结构停车棚采购数量及要求：**

投标方应根据邀标方采购项目的内容及要求，现场勘查，清晰了解采购、安装工程量；

1.钢结构车棚（双棚结构）；棚宽不低于6米；

2.消防盘管1个，长度30米；

3.质保期预定：质保3年。

**钢结构部分材料要求：**

1.主钢架梁：Q235B，厚度不低于0.6CM

2.圆管横杆：Q235B，厚度不低于0.3CM，直径不小于89MM，具体参考示意图纸

3.工型圆管支撑：Q235B，厚度不低于0.2CM，直径不小于60MM，具体参考示意图纸（中间支撑）

4.充电横杆方通：Q235B，厚度不低于0.2CM

5.独立基础（混凝土种类为非泵送商品混凝土；混凝土强度等级为C30；不低于招标参考图纸）；

6.预埋铁件（单棚铁件尺寸为Q235B钢材，300\*400\*14mm厚，双棚铁件尺寸为Q235B钢材，300\*500\*16mm厚）；

7.螺栓（规格为Q235B钢材，直径24，高度650含弯钩，每一块预埋板4根螺杆）。

8.PVDF膜：防火，厚度不低于0.8CM，具体要求参考招标技术要求（含基坑开挖、余方弃置、砼浇筑、施工安装、钢板、螺栓等）。

**膜结构部分材料要求：**

1.膜材经国家SGS权威机构检测认证，质量符合GB8624-79 B1级阻燃国产1050g PVDF膜材；颜色：白色；

2.膜材包含裁剪、焊接、手边、软边钢丝绳、连接锁。

**膜结构停车棚质量要求**：

1.为防止安装膜结构时划破膜材，需对钢结构边缘毛刺处理；确保构建焊缝、接点做除锈，除锈底漆不低于3遍；

2.施工单位应对膜面预应力进行测试，确保膜面冬夏季节达到伸缩要求；

3.保证结构件连接牢固，膜布不褶皱，膜材颜色无色差且整改车棚安装牢固；

4.施工单位选用膜材应提供满足使用年限材料证明，钢材规格型号满足设计标准。

四、付款方式

中标后，中标单位需在15天内货到且安装完毕，采购单位验收合同且中标单位开具发票后7个工作日付清款项。

五、报价文件组成

1.报价人经年检有效的营业执照复印件。

2.法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件；

3.诚信投标承诺书；（格式见附件1）

4.报价函，需注明增值税发票类型并明确税率；（格式见附件2）

5.产品的出厂合格证及检验报告。

上述材料均需加盖报价人单位公章，在投标截止时间前密封邮寄或递送至投标地点，过期无效。

六、投标截止时间、地点

开标时间：2024年3月18日10时00分；

开标地点：中国扬子集团有限公司（滁州市中都大道1598号滁州市城投大厦4楼会议室）。

联系人、联系方式

联 系 人：汪工

联系电话：0550-3562058、13905502275

附件1

**诚信投标承诺书**

致：安徽扬子投资发展有限公司

我司郑重承诺遵守贵单位关于本次招标的各项规定和要求，诚信、公平、公正参加投标。我们将严格按照招标文件准备投标文件，保证真实性、合法性、有效性。如中标，将按期履行合同，确保质量、安全、环保等方面要求。如违约，愿承担法律责任。期待与贵单位建立长期合作关系，共同为社会发展贡献力量。

投标单位： （单位名称、公章）

法定代表人： （法定代表人姓名）

日期： 年 月 日

附件2

**报 价 函**

安徽扬子投资发展有限公司：

1、在研究了 安徽扬子投资发展有限公司采购电动自行车膜结构停车棚及消防盘管项目的招标文件和考察市场后，我们愿意按人民币（大写） （¥ 元）的总价，遵照招标文件的要求承担本合同膜结构停车棚及消防盘管的采购、安装任务及产品质保期的工作。

2、我单位承诺 （供货及安装期） 内完成本项目，达到规定的要求。

3、我单位委派的项目负责人是 。

4、质量标准：符合国家质量标准。

申请人地址 ：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

申 请 人 ： （全称） （公章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**采购明细表**

致：安徽扬子投资发展有限公司

根据贵方招标文件，我方已仔细研读贵司招标文件所有内容，我司完全符合并同意招标文件所有要求。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品标准 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 膜结构停车棚 | 尺寸：长36米、宽6米  车棚结构：钢结构  膜结构材料：PVDF | 216㎡ |  |  |
| 2 | 消防盘管 | 1.名称：消防盘管  2.一套  3.符合国家安全标准要求  4.包含消防盘管安装，螺丝及金属挂架等辅材  5.质保期不小于2年 | 1套 |  |  |
| 合计大写人民币： 元；小写 元；发票类型： ；税率： % | | | | | |
| 1、上述内容包含产品运输费用、产品安装费用等，采购人不再另行支付费用。  2、上述产品保质期不小于5年。  3、具体以数量招标人需要和实际情况为准。 | | | | | |