**人民西路、八中、县府西巷、花博园城铁站停车场监控及道闸采购项目招标文件**

滁州市城泊车辆服务有限公司所属人民西路、八中、县府西巷、花博园城铁站停车场监控及道闸采购项目的潜在投标人可在中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn）网站和滁州市工投公司公众号获取招标文件，并于2024年4月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：人民西路、八中、县府西巷、花博园城铁站停车场监控及道闸采购项目。

（二）项目预算：260000元（含税价）。

（三）最高限价：260000元（含税价），高于最高投标限价的，按无效标处理。

（四）采购需求：滁州市城泊车辆服务有限公司所属人民西路、八中、县府西巷、花博园城铁站停车场约30个摄像头，提供设备、安装集成服务，其中视频存储不低于30日。道闸设备共安装11台，其中抓拍显示一体机需使用大华品牌DH-IPMECS-2232-Z型号的设备，安装直杆道闸机箱需与大华抓拍显示一体机互联，确保正常运行。监控设备与道闸设备质保期最低为3年。

摄像头参数：

1.1/2.7，400万CMOS图像传感器；

2.视频分辨率2560(H)\* 1440(V)（1440P）@25fps；

3.镜头视觉：水平视场角90.3°

4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视；

5.室外摄像头防水防尘

录像机要求：

1.网络监控硬盘录像机16路4盘位4K高清NVR兼容10T硬盘网络硬盘录像机。

2.录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像。

3.视频分辨率：3840\*2160/30Hz，2560\*1440/60Hz，1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz，1204\*768/60Hz

4.压缩标准：H.265压缩

5.视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口

6.硬盘位不少于4，存储时间不低于30天，可通过互联网访问阅览、下载历史视频。

（五）本项目为交钥匙项目，所有和项目相关的事项全部包含在项目中，如果需要其他配件、线材、施工以及第三方配合工作需要支付费用等，需要投标人全部考虑，招标人不另外支付任何费用，全部由中标人提供。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）项目实施地点为人民西路、八中、县府西巷、花博园城铁站共四个停车场，招标人不组织踏勘现场，投标人自行组织踏勘现场。

（八）招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于2024年4月18日12时前将疑问内容以电子邮件形式发送至2591851863@qq.com，招标人将在2024年4月18日17时后以澄清公告形式在中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）网站、滁州市工投公司公众号公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

**二、投标人资质要求**

1.投标人要求：投标人具有独立法人或独立法人的分支机构资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）。

2.投标人信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

**三、质保、工期及付款约定**

质量要求：投标方应保障质量，如经甲方审核验收不达标，由乙方承担结果，并按照合同要求执行。

工期要求：合同签订后15个工作日内供货、安装、调试及验收完成。若因乙方因素造成延期，损失由乙方承担。

付款约定：设备全部到场安装结束，经验收合格后开具增值税专用发票，支付合同价的95%，一年后无质量问题支付合同价的5%。

**四、投标保证金金额及缴纳账户**

本项目不要求提交投标保证金。

**五、评标**

评标委员会由招标人依法组建，推荐中标候选人数2名，并标明排序。

本次评标采用最低评标价法，最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

**六、公告期限、开标时间和地点**

公告期限：2024年4月16日至2024年4月19日9时止。

开标时间：2024年4月19日9时（北京时间）。潜在投标人应在截止日期前将投标文件密封送至下文开标地点，超过时间送达的投标文件无效。

开标地点：滁州市中都大道1598号城投大厦13楼1310会议室。

**七、投标文件内容包括：**

1.法定代表人身份证明文件和本人有效身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证。（见附件1）

2.企业营业执照副本、组织机构代码证（或三证合一的营业执照副本）。

3.诚信投标承诺书（见附件2）。

4.报价函（见附件3，如设备材料费用与安装施工费用分开开票，投标人应在报价函中分别写明设备材料费用、安装施工费用，并明确填列设备材料费用、安装施工费用的开票税率）。

4.报价清单（见附件4）。

投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

**八、投标文件的装订与密封：**

投标文件资料装订成册，投标文件为正本1份、副本1份。资信文件与商务报价文件应分别装袋密封，正本、副本密封于一袋内，均需加盖公章，投标文件须密封，并在封条（见附件1）上加盖投标人公章，否则作无效标处理。

投标文件封套上应载明的信息：投标人地址、投标人名称、 （项目名称）投标文件在 2024年4月19日9点00分前不得开启

**九、招标人信息**

联系人：李工；

联系方式：18712040523；

监督电话：0550-3017855；

**十、重要说明**

1.逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，招标人不予受理。

2.中选人需根据招标人确认的内容执行。

3.中选人需自行解决物流、运输等。

4.中选人采购完毕后，须经招标人验收通过。

滁州市城泊车辆服务有限公司

2024年4月16日

项目名称

资信投标文件

（投标文件一）

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**目 录**

（1） 法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）；（附件1）

（2）供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信投标承诺书；（附件2）

（4）供应商认为需要提供的其他证明材料。

附件1

**法定代表人身份证明或授权委托书**

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

## 

供应商： （盖章）

年 月 日

**2、授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “ ”（项目名称）征集响应文件，全权处理与该项目响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件

委托代理人身份证明复印件

供应商（ 签章 ）：

法定代表人（身份证号码）： （签字或盖章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）： （签字）

联系方式：

年 月 日

附件2

**诚信投标承诺书**

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、 没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行： 基本账户：

投标人（签章）： 法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

项目名称

商务投标文件

（投标文件一）

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**目 录**

1. 报价函（格式见附件3）；
2. 报价清单（格式见附件4）；

（2）供应商认为需要提供的其他证明材料。

附件3

**投 标 函**

**致 ： （招标人名称）**：

1. 根据你方招标的 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位） 的投标总报价承包上述项目的货物与服务，开票税率为 % ，开具增值税专用发票。（如分别开票请填列：设备材料费用 （币种，金额、单位） ，开票税率为 %、安装施工费用 （币种，金额、单位） ，开票税率为 % ，均开具增值税专用发票）。
2. 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、供货期为：自合同签订之日起15 个日历天内供货、安装完成。

4、如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 30 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权取消中标资格，并另选中标单位。

5、我单位提供如下通讯地址： 电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期： 年 月 日

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **花博园停车场监控及道闸工程清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器；  2.视频分辨率2560(H)\* 1440(V)（1440P）@25fps；  3.镜头视觉：水平视场角90.3°  4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视；  5.室外摄像头防水防尘 6.质保期3年 | 台（套） | 8 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0  接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1、名称：监控立杆（含基础） 2、技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 6 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆一光一电收发器 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 6 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1、名称：5口交换机 2、规格型号：5口千兆交换机 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、名称：8口POE交换机 2、规格型号：8口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1、名称：防水箱 2、规格：40\*30 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1、名称：光缆 2、规格型号：6芯轻铠  3、带2X1.5电源线 | 米 | 1200 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1、名称：室外护套网线 2、配线形式：暗配 3、型号：超5类网线 4、材质：铜芯 | 箱 | 4 |  |  |
| 11 | 互联网专线 | 外网专线 | 年 | 1 |  |  |
| 12 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 道闸 | 大华DH-IPMECS-2232-Z一体机、直杆道闸机箱 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 安全岛 | 混凝土安全岛 | 批 | 2 |  |  |
| 投标单位：（盖章） | | | | | | |
| 法定代表人：（签字或盖章） | | | | | | |
| 报价时间： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人民西路停车场监控及道闸工程清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器；  2.视频分辨率2560(H)\* 1440(V)（1440P）@25fps；  3.镜头视觉：水平视场角90.3°  4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视；  5.室外摄像头防水防尘 6.质保期3年 | 台（套） | 8 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0  接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1、名称：监控立杆（含基础） 2、技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 8 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆一光一电收发器 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 8 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1、名称：5口交换机 2、规格型号：5口千兆交换机 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、名称：8口POE交换机 2、规格型号：8口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1、名称：防水箱 2、规格：40\*30 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1、名称：光缆 2、规格型号：6芯轻铠  3、带2X1.5电源线 | 米 | 1000 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1、名称：室外护套网线 2、配线形式：暗配 3、型号：超5类网线 4、材质：铜芯 | 箱 | 5 |  |  |
| 11 | 互联网专线 | 外网专线 | 年 | 1 |  |  |
| 12 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 道闸 | 大华DH-IPMECS-2232-Z一体机、直杆道闸机箱 | 台 | 4 |  |  |
| 16 | 安全岛 | 混凝土安全岛 | 批 | 2 |  |  |
| 投标单位：（盖章） | | | | | | |
| 法定代表人：（签字或盖章） | | | | | | |
| 报价时间： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县府西巷停车场监控及道闸工程清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器；  2.视频分辨率2560(H)\* 1440(V)（1440P）@25fps；  3.镜头视觉：水平视场角90.3°  4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视；  5.室外摄像头防水防尘 6.质保期3年 | 台（套） | 8 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，  视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0  接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1、名称：监控立杆（含基础） 2、技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 6 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆一光一电收发器 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 6 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1、名称：5口交换机 2、规格型号：5口千兆交换机 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、名称：8口POE交换机 2、规格型号：8口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1、名称：防水箱 2、规格：40\*30 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1、名称：光缆 2、规格型号：6芯轻铠  3、带2X1.5电源线 | 米 | 600 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1、名称：室外护套网线 2、配线形式：暗配 3、型号：超5类网线 4、材质：铜芯 | 箱 | 3.5 |  |  |
| 11 | 互联网专线 | 外网专线 | 年 | 1 |  |  |
| 12 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 道闸 | 大华DH-IPMECS-2232-Z一体机、闸机箱 | 台 | 3 |  |  |
| 投标单位：（盖章） | | | | | | |
| 法定代表人：（签字或盖章） | | | | | | |
| 报价时间： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八中南侧停车场监控及道闸工程清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器；  2.视频分辨率2560(H)\* 1440(V)（1440P）@25fps；  3.镜头视觉：水平视场角90.3°  4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视；  5.室外摄像头防水防尘 6.质保期3年 | 台（套） | 6 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，  视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0  接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1、名称：监控立杆（含基础） 2、技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 4 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆一光一电收发器 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 4 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1、名称：5口交换机 2、规格型号：5口千兆交换机 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、名称：8口POE交换机 2、规格型号：8口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1、名称：防水箱 2、规格：40\*30 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1、名称：光缆 2、规格型号：6芯轻铠  3、带2X1.5电源线 | 米 | 600 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1、名称：室外护套网线 2、配线形式：暗配 3、型号：超5类网线 4、材质：铜芯 | 箱 | 3 |  |  |
| 11 | 互联网专线 | 外网专线 | 年 | 1 |  |  |
| 12 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 道闸 | 大华DH-IPMECS-2232-Z一体机、闸机箱 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 安全岛 | 混凝土安全岛 | 批 | 2 |  |  |
| 投标单位：（盖章） | | | | | | |
| 法定代表人：（签字或盖章） | | | | | | |
| 报价时间： | | | | | | |